**Technické parametry skeneru IQ 2490**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IQ série 24"(A1)** | **typ skenování** | **optické rozlišení(dpi)** | **rychlost barev. sken. 200 dpi RGB ("/s)** | **rychlost sken.greytone/bw 200 dpi ("/s)** | **interface** | **Max. šíře média (mm)** | **Max. skenovací šíře (mm)** | **Max. tloušťka dokumentu (mm)** | **Typ snímače** |
| **IQ2490** | color+mono | 1200/9600 (interpolované) | 3,0 | 10,0 | USB 2.0, Gigabit Ethernet s xDTR | 676 | 610 | 2 | CIS |